**E Svardokumenter  
E4 Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner**

Timepriser for mannskap og maskiner skal være i henhold til bestemmelsene i kap. C.

Tabellene fylles ut ved innsending av tilbud.

Timeoppsettet har fordeling 25 % på riksveg og 75 % på fylkesveg

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Spesifikasjon** (timepris gjelder hele døgnet, alle dager) | | **Timepris**  **Kr/time** | **Timer** | **Sum pris** |
| Mannskap (unntak er spesifisert nedenfor) | |  | 6500 |  |
| Fjell og bergverksarbeider | |  | 600 |  |
|  | |  |  |  |
|  | **Sum mannskap, eksklusiv tillegg: (overføres til Sum mannskap og maskiner)** | | |  |

**Tillegg**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tillegg**  i forhold til ordinær timesats for mannskap og i forhold til ordinær timesats for maskiner inklusiv fører | | **Tillegg Kr/time** | **Timer** | **Sum pris** |
| Tillegg betales for hele døgnet på helligdager, påskeaften, 1. mai, 17. mai, pinseaften, julaften og nyttårsaften og for perioden kl. 21.00 – 06.00 på hverdager.  Tillegg betales kun når byggherren har bestilt arbeidet utført på ovenfor angitt tid, eller det er avtalt med byggherren at arbeidet kan utføres iht. denne satsen | |  | 1000 |  |
|  | **Sum tillegg: (overføres til sum mannskap og maskiner)** | | |  |

**Timepriser maskiner***(Tilhørende krav og definisjoner:* *For alle bensin- eller dieseldrevne kjøretøyer/maskiner som prises i tabellen under, med unntak av veghøvel forutsettes godkjennelse etter EURO 6/VI, ev. STEG 4/IV, eller bedre.   
Med «utslippsfri» menes i tabellen under kjøretøy/maskin* *uten lokalt utslipp av verken CO2 eller NOx under arbeidsutførelse, og som ikke krever kabel til lokalt strømuttak e.l.)*

Gravemaskiner skal være av zero tail og utstyrt med rotor tilt.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ønsket maskintype** **(byggherrens behov)** | | **Vekt** **Løftekapasitet** **mv** | **Timepris** **Kr/time** | **Timer** | **Sum pris** |
| **Maskiner inklusiv fører:** | | | | | |
| Gravemaskin belte | | 8-10 t |  | 550 |  |
| Gravemaskin belte | | 14-18 t |  | 2350 |  |
| Gravemaskin belte | | 23-30 t |  | 3300 |  |
| Gravemaskin belte m/pigg | | 23-30 t |  | 700 |  |
| Gravemaskin hjul | | 15-20 t |  | 4600 |  |
| Gravemaskin hjul m/pigg | | 15-20 t |  | 1600 |  |
| Henger tilpasset hjulmaskin | | 15-20 t |  | 1000 |  |
| Hjullaster | | 17-22 t |  | 1100 |  |
| Veghøvel | | 20-26 t |  | 550 |  |
| Lastebil – 3 aksler m/tipp | | 26 t |  | 4000 |  |
| Lastebil – 3 aksler m/henger | | 50 t |  | 1750 |  |
| Lastebil – 4 aksler m/tipp | | 32 t |  | 3000 |  |
| Lastebil – 4 aksler m/henger | | 50 t |  | 1250 |  |
| Kantklippaggregat til hjullaster (1,6 m) | |  |  | 500 |  |
| Feiemaskin selvopptagende (vannkapasitet 600-1000 l) | | 4-6 m3 |  | 600 |  |
| Frontkost m/oppsamler til hjullaster | |  |  | 350 |  |
| Lift (arbeidshøyde inntil 20 m) | |  |  | 650 |  |
|  | **Sum maskiner: (overføres til sum mannskap og maskiner)** | | | |  |

**Sum mannskap og maskiner**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sum mannskap, eksklusiv tillegg | |  |
| Sum tillegg | |  |
| Sum maskiner | |  |
| **Sum mannskap og maskiner (alle vegtyper og hele kontraktsperioden) Overføres til kap. E5** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Organisasjonsnummer: |  |
| Fullstendig firmanavn: |  |